BUICK

Riviera Boattail
Gyártás éve: 1971’
Gyártás helye: Flint (Michigan-USA)
Típus gyártása: 1971-1973-ig
Típus gyártási darabszáma: x db
Motor: V8, 7.458cm3, 315LE
Sebességváltó: 3 sebességes, automata

Fékrendszer: elöl tárcsafék, hátul dobfék
Öntömeg: 2.100kg
Gyorsulás 100km/h-ra: 9,3s
Legnagyobb sebesség: 201km/h
Átlagfogyasztás: 19-26Liter/100km
Extrák: automata váltó, légkondicionáló, elektromos ablakok, elektromos állítású ülések, tempomat, bőr kárpit, állítható kormány, kormányzár, elől-hátul szivargyújtó, elektromos nyitású csomagtartó, 4db kürt ...
Érdekességek: a Buick 1963-ban jelent meg a Riviera típussal. Az 1971-es a harmadik sorozat (1971-1973) első évjárata, amely jellegzetes formájú faráról kapta a Boattail (csónakhátú) nevet. Ebből a típusból 1971-ben 33.810 darabot gyártottak, amely az akkori viszonyokhoz képest alacsony szám, mely az autó akkori magas vételárának tudható be. A 1971-es évjáratú Buick Riviera napjainkban a gyűjtők kedvelt típusa.
